	Технические характеристики электрических сетей  АО «Тверьгорэлектро», находящихся в собственности и аренде по состоянию на 01.07.2026 г. 



	1. Трансформаторные подстанции напряжением 110 кВ – 9шт.

Суммарная мощность трансформаторов – 408 МВА 

2. Трансформаторные подстанции 35 кВ – 10 шт.

Суммарная мощность трансформаторов – 116,9 МВА
3. Трансформаторные подстанции (закрытые, комплектные и мачтовые) 6 – 10/0,4кВ – 2375 шт. 
Суммарная мощность трансформаторов – 1225,11 МВА

4. Протяженность воздушных линий напряжением 35-110 кВ  (в одноцепном исполнении) – 117,268 км.

5. Протяженность воздушных линий напряжением 6–10 кВ – 888,89 км.

6. Протяженность воздушных  линий напряжением 0,4кВ – 3288,87 км.

7. Протяженность кабельных линий  6 –10 кВ – 1673,54 км

8. Протяженность кабельных линий 0,4 кВ – 982,11 км




