Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или ставкой за единицу максимальной мощности, утвержденными приказом Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 27.12.2017 г. №555-нп.

При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется):

 Птп =C1

б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

 Птп =C1 +( ∑С2ì \*Lì + ∑СЗ\*Lì)

 i i

в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

 Птп =C1 +( ∑С2ì \*Lì + ∑СЗ\*Lì + ∑С4ì + ∑С5ì\* Nì + ∑С6ì\* Nì)

 i i i i i

где:

Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб.

С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./присоединение.

Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт.

С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу соответственно, руб./км.

Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км.

С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./шт.

С5ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт.

C6i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВт в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./кВт

При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям.

Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется):

 Птп =C1\*Ni

б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

 Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ)\*Nì

 i i

в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ:

 Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ + ∑С4ì + ∑С5ì + ∑С6ì)\*Ni

 i i i i i

где:

Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб.

С1 — ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу в зависимости от уровня напряжения и максимальной мощности, руб./кВт.

Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт.

С2ì, С3ì, - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу соответственно, руб./км.

С4ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт.

С5ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт.

C6i – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВт в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт